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	№
п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	2
	3

	1
	Комплектация 1 автомобиля скорой медицинской помощи:
	

	1.1
	Автомобиль скорой медицинской помощи, шт.
	1

	1.1.2
	Медицинские изделия, комплект
	1

	2
	Технические характеристики автомобиля, медицинских изделий
	

	2.1
	Автомобиль скорой медицинской помощи
	

	2.1.1
	Назначение
	для оказания скорой медицинской помощи силами выездной бригады скорой медицинской помощи, санитарной эвакуации и мониторинга состояния организма человека вне медицинской организации

	2.1.2
	Класс автомобиля скорой медицинской помощи
	класс «А»

	2.1.3
	Категория транспортного средства
	категория «B»

	2.1.4
	Тип кузова/кабина
	Цельнометаллический/полукапотная

	2.1.5
	Цветографическая схема
	наличие

	2.1.6
	Колесная формула
	4×2

	2.1.6.1
	Ведущие колёса
	задние

	2.1.7
	Двигатель внутреннего сгорания
	наличие

	2.1.7.1
	Рабочий объем цилиндров, см кубических
	не менее 2000

	2.1.7.2
	Тип потребляемого топлива
	бензин или ДТ

	2.1.7.3
	Экологический класс транспортного средства
	5

	2.1.7.4
	Мощность двигателя, кВт
	не менее 73,5

	2.1.8
	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
	не более 3500

	2.1.9
	Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг
	не более 3000

	2.1.10
	Ёмкость пластикого топливного бака, литры
	не менее 80

	2.1.11
	Максимальная скорость, км/ч
	не менее 130

	2.1.12
	Внешние габариты:
	

	2.1.12.1
	Длина, мм
	не более 6500

	2.1.12.2
	Ширина (без учёта наружных зеркал), мм
	не более 2200

	2.1.12.3
	Высота (без учёта гибких антенн), мм
	не более 4000

	2.1.12.4
	База транспортного средства, мм
	не более 2900

	2.1.13
	Диаметр колёсных дисков (номинальный диаметр обода), дюймы
	не менее 15

	2.1.14
	Расположение рулевого колеса
	левое

	2.1.15
	Рулевое управление
	с гидроусилителем

	2.1.16
	Трансмиссия
	механическая

	2.1.17
	Передняя подвеска с телескопическими амортизаторами
	передняя пружинная
или рессорная

	2.1.18
	Задняя подвеска с телескопическими амортизаторами
	рессорная

	2.1.19
	Тормозные механизмы передних колёс
	дисковые

	2.1.20
	Тормозные механизмы задних колёс
	барабанного типа
или дисковые

	2.1.21
	Стояночная тормозная система
	механический привод к тормозным механизмам задних колёс

	2.1.22
	Антиблокировочная тормозная система
	наличие

	2.1.23
	Передние противотуманные фары, шт.
	2

	2.1.24
	Задний противотуманный фонарь, шт.
	2

	2.1.25
	Предпусковой подогреватель двигателя
	наличие

	2.1.26
	Сигнал водителю о не полностью закрытых дверях во время движения
	акустический и/или оптический

	2.1.27
	Медицинский салон
	наличие

	2.1.27.1
	Длина (от задней части внутренней поверхности салона до перегородки на уровне носилок), мм
	не менее 2500

	2.1.27.2
	Ширина (на высоте 800 мм от поверхности пола), мм
	не менее 1600

	2.1.27.3
	Высота (от поверхности пола до потолка в рабочих зонах), мм
	не менее 1500

	2.1.27.4
	Окна во внешних дверях салона и на боковых панелях матированы в нижней части на 2/3 высоты
	наличие

	2.1.27.5
	Внешняя боковая дверь медицинского салона
	сдвижная, с окном, имеющая стопорное устройство, фиксирующее её в открытом и закрытом положениях

	2.1.27.6
	Внешняя задняя дверь медицинского салона
	распашная, состоящая из двух створок, с окном, с надёжной фиксацией при раскрытии на 90° и в положении максимального раскрытия

	2.1.27.7
	Раздвижное окно медицинского салона, расположение
	на боковой панели
и/или в боковой двери

	2.1.27.8
	Перегородка между кабиной и медицинским салоном
	оборудована
сдвижным окном
или дверным проёмом

	2.1.27.9
	Все материалы и покрытия, применяемые в медицинском салоне
	устойчивы к обработке моюще-дезинфицирующим средствам, рекомендованным для дезинфекционной обработки поверхностей

	2.1.27.10
	Дополнительное армирование стены над столешницей для крепления медицинских изделий
	наличие

	2.1.27.11
	Обозначение мест расположения стационарных медицинских изделий
	наличие

	2.1.27.12
	Поручни из прочного материала у боковой и задних дверей
	наличие

	2.1.27.13
	Напольное покрытие
	изготавливается из противоскользящих антистатических материалов с герметизацией мест стыков, допускающей «палубную» мойку

	2.1.27.14
	Термоизоляция салона (пол, потолок, стены, двери)
	наличие

	2.1.27.15
	Люк в потолке медицинского салона
	обеспечивает естественную освещённость, вентиляцию салона, возможность аварийного выхода из салона

	2.1.27.16
	Фильтровентиляционная установка
	наличие

	2.1.27.17
	Система кондиционирования медицинского салона
	наличие

	2.1.27.17.1
	Мощность, кВт
	не менее 7

	2.1.27.18
	Запирающийся сейф, фиксированный к несущим элементам кузова
	наличие

	2.1.27.18.1
	Назначение
	временное хранение наркотических средств и психотропных веществ

	2.1.27.18.2
	Устойчивость ко взлому, класс
	не менее 1 

	2.1.27.19
	Шкаф передний по левому борту, шт.
	1

	2.1.27.20
	Шкаф-стеллаж задний по левому борту, шт.
	1

	2.1.27.21
	Подпотолочная полка левого борта по всей длине медицинского салона, шт.
	наличие

	2.1.27.21.1
	Дверцы подпотолочной полки
	сдвижные или открывающиеся вверх

	2.1.27.22
	Столешница с индивидуальной подсветкой, шт.
	1

	2.1.27.23
	Крепления для вертикального размещения баллонов с медицинскими газами с надёжной фиксацией к несущим элементам кузова, шт.
	не менее 2

	2.1.27.24
	Умывальник с электронасосом и двумя бачками для воды и крышкой, шт.
	1

	2.1.27.25
	Система кронштейнов, предназначенная для закрепления инфузионных систем для внутривенного вливания жидкостей, количество закрепляемых инфузионных систем
	не менее 2

	2.1.27.26
	Потолочные лампы освещения, шт.
	не менее 4

	2.1.27.27
	Освещённость рабочих мест медицинского салона, лк
	не менее 150

	2.1.27.28
	Дополнительный светильник направленного света над основными носилками, шт.
	не менее 1

	2.1.27.28.1
	Освещённость, лк
	не менее 1000

	2.1.27.28.2
	Диаметр светового пятна на поверхности основных носилок, мм
	не менее 200

	2.1.27.29
	Рабочее кресло в головном конце носилок с возможностью вращения с фиксацией его при движении автомобиля в положениях по направлению движения и против движения, с откидывающимися подлокотниками и ремнём безопасности
	наличие

	2.1.27.30
	Рабочее сиденье по правому борту, расположенное по направлению движения, c ремнём безопасности
	наличие

	2.1.27.31
	Ящик (топчан) по правому борту с откидным мягким сиденьем, обеспечивающим установку и фиксацию дополнительных носилок
	наличие

	2.1.27.32
	Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением
	наличие

	2.1.27.32.1
	Возможность смещения носилок в поперечном направлении с обеспечением надёжной фиксации положений
	наличие

	2.1.27.33
	Система отопления, использующая тепло работающего двигателя (в том числе при его работе совместно с предпусковым подогревателем)
	наличие

	2.1.27.34
	Автономная система отопления, функционирующей независимо от работы двигателя и системы отопления базового автомобиля
	наличие

	2.1.27.34.1
	Мощность, кВт
	не менее 2

	2.1.27.35
	Щиток управления электрооборудованием со схемой размещения предохранителей
	наличие

	2.1.27.36
	Бортовой ввод на напряжение переменного тока 220 В из внешней электрической сети низкого напряжения в передней части автомобиля со стороны водителя с внешним защищённым разъёмом
	не менее 1

	2.1.27.37
	Блокировка запуска двигателя автомобиля во время подключения внешнего питающего кабеля
	наличие

	2.1.27.38
	Кабель ввода электропитания внешней электрической сети низкого напряжения (номинальное напряжение электропитания 220 В), длина, м
	не менее 15

	2.1.28.39
	Электрическая розетка электрической цепи медицинского салона с номинальным напряжением 220 В, работающей от бортового ввода
	не менее 2

	2.1.27.40
	Электрическая розетка электрической сети низкого напряжения медицинского салона (номинальное напряжение электропитания 12 В), работающей от дополнительной аккумуляторной батареи
	не менее 2

	2.1.27.41
	Дополнительная аккумуляторная батарея для электрической сети низкого напряжения медицинского салона (номинальное напряжение электропитания 12 В), шт.
	1

	2.1.27.41.1
	Ёмкость дополнительной аккумуляторной батареи, Ампер×час
	не менее 55

	2.1.27.42
	Генератор, шт.
	1

	2.1.27.42.1
	Мощность генератора, Вт
	не менее 1200

	2.1.28
	Кабина
	наличие

	2.1.28.1
	Стеклоподъемники окон кабины
	наличие

	2.1.28.2
	Корректор света фар
	наличие

	2.1.28.3
	Ремни безопасности
	наличие

	2.1.28.4
	Количество мест рядом с водителем, шт.
	не менее 2

	2.1.29
	Светильник наружного освещения над боковой дверью медицинского салона, шт.
	1

	2.1.30
	Светильник наружного освещения над задней дверью медицинского салона, шт.
	1

	2.1.31
	Подножка боковой двери медицинского салона
	наличие

	2.1.32
	Освещение подножки боковой двери медицинского салона
	наличие

	2.1.35
	Сигнальное громкоговорящее устройство проблескового типа, шт.
	1

	2.1.35.1
	Блок управления с микрофоном
	наличие

	2.1.36
	Огнетушитель порошковый, шт.
	2

	2.1.36.1
	Место размещения огнетушителя, оборудованное креплением
	в медицинском салоне
в кабине водителя

	2.1.36.2
	Ёмкость огнетушителя, л
	не менее 5

	2.1.37
	Автомобильный видеорегистратор, шт.
	1

	2.1.38
	Средство радиосвязи и мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS, шт.
	1

	2.1.40
	Переносной аккумуляторный фонарь, шт.
	1

	2.1.41
	Полноразмерное запасное колесо, шт.
	1

	2.1.42
	Ремонтный комплект (домкрат, баллонный ключ), шт.
	1

	2.2
	Медицинские изделия
	

	2.2.1
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