

12

Автомобиль скорой медицинской помощи класса В на шасси ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС
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	№
п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	2
	3

	1
	Комплектация 1 автомобиля скорой медицинской помощи:
	

	1.1
	Автомобиль скорой медицинской помощи, шт.
	1

	1.1.2
	Медицинские изделия, комплект
	1

	2
	Технические характеристики автомобиля, медицинских изделий
	

	2.1
	Автомобиль скорой медицинской помощи
	

	2.1.1
	Назначение
	для оказания скорой медицинской помощи силами выездной бригады скорой медицинской помощи, санитарной эвакуации и мониторинга состояния организма человека вне медицинской организации

	2.1.2
	Класс автомобиля скорой медицинской помощи
	класс «В»

	2.1.3
	Категория транспортного средства
	категория «B»

	2.1.4
	Тип кузова/кабина
	Цельнометаллический/полукапотная

	2.1.5
	Цветографическая схема
	наличие

	2.1.6
	Колесная формула
	4×2

	2.1.6.1
	Ведущие колёса
	задние

	2.1.7
	Двигатель внутреннего сгорания
	наличие

	2.1.7.1
	Рабочий объем цилиндров, см кубических
	не менее 2000

	2.1.7.2
	Тип потребляемого топлива
	бензин или ДТ

	2.1.7.3
	Экологический класс транспортного средства
	5

	2.1.7.4
	Мощность двигателя, кВт
	не менее 73,5

	2.1.8
	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
	не более 3500

	2.1.9
	Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг
	не более 3000

	2.1.10
	Ёмкость пластикого  топливного бака, литры
	не менее 80

	2.1.11
	Максимальная скорость, км/ч
	не менее 130

	2.1.12
	Внешние габариты:
	

	2.1.12.1
	Длина, мм
	не более 6500

	2.1.12.2
	Ширина (без учёта наружных зеркал), мм
	не более 2200

	2.1.12.3
	Высота (без учёта гибких антенн), мм
	не более 4000

	2.1.12.4
	База транспортного средства, мм
	не более 2900

	2.1.13
	Диаметр колёсных дисков (номинальный диаметр обода), дюймы
	не менее 15

	2.1.14
	Расположение рулевого колеса
	левое

	2.1.15
	Рулевое управление
	с гидроусилителем

	2.1.16
	Трансмиссия
	механическая

	2.1.17
	Передняя подвеска с телескопическими амортизаторами
	передняя пружинная
или рессорная

	2.1.18
	Задняя подвеска с телескопическими амортизаторами
	рессорная

	2.1.19
	Тормозные механизмы передних колёс
	дисковые

	2.1.20
	Тормозные механизмы задних колёс
	барабанного типа
или дисковые

	2.1.21
	Стояночная тормозная система
	механический привод к тормозным механизмам задних колёс

	2.1.22
	Антиблокировочная тормозная система
	наличие

	2.1.23
	Передние противотуманные фары, шт.
	2

	2.1.24
	Задний противотуманный фонарь, шт.
	2

	2.1.25
	Предпусковой подогреватель двигателя
	наличие

	2.1.26
	Сигнал водителю о не полностью закрытых дверях во время движения
	акустический и/или оптический

	2.1.27
	Медицинский салон
	наличие

	2.1.27.1
	Длина (от задней части внутренней поверхности салона до перегородки на уровне носилок), мм
	не менее 2500

	2.1.27.2
	Ширина (на высоте 800 мм от поверхности пола), мм
	не менее 1600

	2.1.27.3
	Высота (от поверхности пола до потолка в рабочих зонах), мм
	не менее 1600

	2.1.27.4
	Окна во внешних дверях салона и на боковых панелях матированы в нижней части на 2/3 высоты
	наличие

	2.1.27.5
	Внешняя боковая дверь медицинского салона
	сдвижная, с окном, имеющая стопорное устройство, фиксирующее её в открытом и закрытом положениях

	2.1.27.6
	Внешняя задняя дверь медицинского салона
	распашная, состоящая из двух створок, с окном, с надёжной фиксацией при раскрытии на 90° и в положении максимального раскрытия

	2.1.27.7
	Раздвижное окно медицинского салона, расположение
	на боковой панели
и/или в боковой двери

	2.1.27.8
	Перегородка между кабиной и медицинским салоном
	оборудована
сдвижным окном
или дверным проёмом

	2.1.27.9
	Все материалы и покрытия, применяемые в медицинском салоне
	устойчивы к обработке моюще-дезинфицирующим средствам, рекомендованным для дезинфекционной обработки поверхностей

	2.1.27.10
	Дополнительное армирование стены над столешницей для крепления медицинских изделий
	наличие

	2.1.27.11
	Обозначение мест расположения стационарных медицинских изделий
	наличие

	2.1.27.12
	Поручни из прочного материала у боковой и задних дверей
	наличие

	2.1.27.13
	Напольное покрытие
	изготавливается из противоскользящих антистатических материалов с герметизацией мест стыков, допускающей «палубную» мойку

	2.1.27.14
	Термоизоляция салона (пол, потолок, стены, двери)
	наличие

	2.1.27.15
	Люк в потолке медицинского салона
	обеспечивает естественную освещённость, вентиляцию салона, возможность аварийного выхода из салона

	2.1.27.16
	Фильтровентиляционная установка
	наличие

	2.1.27.17
	Система кондиционирования медицинского салона
	наличие

	2.1.27.17.1
	Мощность, кВт
	не менее 7

	2.1.27.18
	Запирающийся сейф, фиксированный к несущим элементам кузова
	наличие

	2.1.27.18.1
	Назначение
	временное хранение наркотических средств и психотропных веществ

	2.1.27.18.2
	Устойчивость ко взлому, класс
	не менее 1 

	2.1.27.19
	Шкаф передний по левому борту, шт.
	1

	2.1.27.20
	Шкаф-стеллаж задний по левому борту, шт.
	1

	2.1.27.21
	Подпотолочная полка левого борта по всей длине медицинского салона, шт.
	наличие

	2.1.27.21.1
	Дверцы подпотолочной полки
	сдвижные или открывающиеся вверх

	2.1.27.22
	Столешница с индивидуальной подсветкой, шт.
	1

	2.1.27.23
	Крепления для вертикального размещения баллонов с медицинскими газами с надёжной фиксацией к несущим элементам кузова, шт.
	не менее 2

	2.1.27.24
	Умывальник с электронасосом и двумя бачками для воды и крышкой, шт.
	1

	2.1.27.25
	Система кронштейнов, предназначенная для закрепления инфузионных систем для внутривенного вливания жидкостей, количество закрепляемых инфузионных систем
	не менее 2

	2.1.27.26
	Потолочные лампы освещения, шт.
	не менее 4

	2.1.27.27
	Освещённость рабочих мест медицинского салона, лк
	не менее 150

	2.1.27.28
	Дополнительный светильник направленного света над основными носилками, шт.
	не менее 1

	2.1.27.28.1
	Освещённость, лк
	не менее 1000

	2.1.27.28.2
	Диаметр светового пятна на поверхности основных носилок, мм
	не менее 200

	2.1.27.29
	Рабочее кресло в головном конце носилок с возможностью вращения с фиксацией его при движении автомобиля в положениях по направлению движения и против движения, с откидывающимися подлокотниками и ремнём безопасности
	наличие

	2.1.27.30
	Рабочее сиденье по правому борту, расположенное по направлению движения, c ремнём безопасности
	наличие

	2.1.27.31
	Ящик (топчан) по правому борту с откидным мягким сиденьем, обеспечивающим установку и фиксацию дополнительных носилок
	наличие

	2.1.27.32
	Приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением
	наличие

	2.1.27.32.1
	Возможность смещения носилок в поперечном направлении с обеспечением надёжной фиксации положений
	наличие

	2.1.27.33
	Система отопления, использующая тепло работающего двигателя (в том числе при его работе совместно с предпусковым подогревателем)
	наличие

	2.1.27.34
	Автономная система отопления, функционирующей независимо от работы двигателя и системы отопления базового автомобиля
	наличие

	2.1.27.34.1
	Мощность, кВт
	не менее 2

	2.1.27.35
	Щиток управления электрооборудованием со схемой размещения предохранителей
	наличие

	2.1.27.36
	Бортовой ввод на напряжение переменного тока 220 В из внешней электрической сети низкого напряжения в передней части автомобиля со стороны водителя с внешним защищённым разъёмом
	не менее 1

	2.1.27.37
	Блокировка запуска двигателя автомобиля во время подключения внешнего питающего кабеля
	наличие

	2.1.27.38
	Кабель ввода электропитания внешней электрической сети низкого напряжения (номинальное напряжение электропитания 220 В), длина, м
	не менее 15

	2.1.28.39
	Электрическая розетка электрической цепи медицинского салона с номинальным напряжением 220 В, работающей от бортового ввода
	не менее 2

	2.1.27.40
	Электрическая розетка электрической сети низкого напряжения медицинского салона (номинальное напряжение электропитания 12 В), работающей от дополнительной аккумуляторной батареи
	не менее 2

	2.1.27.41
	Дополнительная аккумуляторная батарея для электрической сети низкого напряжения медицинского салона (номинальное напряжение электропитания 12 В), шт.
	1

	2.1.27.41.1
	Ёмкость дополнительной аккумуляторной батареи, Ампер×час
	не менее 55

	2.1.27.42
	Генератор, шт.
	1

	2.1.27.42.1
	Мощность генератора, Вт
	не менее 1200

	2.1.27.43
	Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения давления в баллоне и встроенной системой тревог; с разъемами, обеспечивающими сопряжение с газодыхательной аппаратурой)
	наличие

	2.1.27.43.1
	Розетка газов медицинских с быстроразъёмным соединением для кислорода, кол-во соединений  для кислорода,шт.
	 не менее 2

	2.1.27.43.2
	Газовые трубопроводы, проложенные к местам стандартного размещения наркозно-дыхательной аппаратуры
	наличие

	2.1.27.43.3
	Совместимость розеток газов медицинских с аппаратом ИВЛ
	наличие

	2.1.27.43.4
	Индикация значения давления в баллоне и встроенная система тревог
	наличие

	2.1.27.43.5
	Индикация значений давлений в магистралях подачи газов
	наличие

	2.1.28
	Кабина
	наличие

	2.1.28.1
	Стеклоподъемники окон кабины
	наличие

	2.1.28.2
	Корректор света фар
	наличие

	2.1.28.3
	Ремни безопасности
	наличие

	2.1.28.4
	Количество мест рядом с водителем, шт.
	не менее 2

	2.1.29
	Светильник наружного освещения над боковой дверью медицинского салона, шт.
	1

	2.1.30
	Светильник наружного освещения над задней дверью медицинского салона, шт.
	1

	2.1.31
	Подножка боковой двери медицинского салона
	наличие

	2.1.32
	Освещение подножки боковой двери медицинского салона
	наличие

	2.1.33
	Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры, шт.
	не менее 1

	2.1.33.1
	Ёмкость баллона, л
	10

	2.1.33.2
	Рабочее давление баллона, МПа
	не менее 19,6

	2.1.33.3
	Вентиль баллона
	наличие

	2.1.34
	Редуктор к кислородному баллону, шт.
	1

	2.1.35
	Сигнальное громкоговорящее устройство проблескового типа, шт.
	1

	2.1.35.1
	Блок управления с микрофоном
	наличие

	2.1.36
	Огнетушитель порошковый, шт.
	2

	2.1.36.1
	Место размещения огнетушителя, оборудованное креплением
	в медицинском салоне
в кабине водителя

	2.1.36.2
	Ёмкость огнетушителя, л
	не менее 5

	2.1.37
	Автомобильный видеорегистратор, шт.
	1

	2.1.38
	Средство радиосвязи и мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS, шт.
	1

	2.1.40
	Переносной аккумуляторный фонарь, шт.
	1

	2.1.41
	Полноразмерное запасное колесо, шт.
	1

	2.1.42
	Ремонтный комплект (домкрат, баллонный ключ), шт.
	1

	2.2
	Медицинские изделия
	

	2.2.1
	Дефибриллятор с автоматическим (для общепрофильной фельдшерской выездной бригады скорой медицинской помощи) и/или мануальным и синхронизированным (для общепрофильной врачебной выездной бригады скорой медицинской помощи и специализированной педиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи) режимами, с наличием взрослых и детских электродов
	наличие

	2.2.1.1
	Жидкокристаллический дисплей с диагональю экрана, дюйм
	не менее 5,7

	2.2.1.2
	Размер экрана дисплея (ширина × высота)
	не менее 120×80

	2.2.1.3
	Ударовибропрочный корпус
	наличие

	2.2.1.3.1
	Аппарат должен выдерживать падение с высоты 0, 75 метра на каждую поверхность (стандарт EN1789), падений
	не менее 6

	2.2.1.4
	Размеры дефибриллятора (ширина × высота × глубина), мм
	не более 235×137×277

	2.2.1.5
	Масса дефибриллятора с батареей и комплектом электродов, кг
	не более 3,2

	2.2.1.6
	Режим АНД
	наличие

	2.2.1.7
	Степень защиты от проникновения частиц и воды, IP
	не менее 54

	2.2.1.8
	Наличие порта для передачи данных на компьютер
	наличие

	2.2.1.9
	Ёмкость батареи обеспечивает количество разрядов
	при энергии не менее 150 Дж не менее 380 разрядов

	2.2.1.10
	Подсказки
	голосовые (регулируемые по громкости), светодиоды, текстовые на ЖК-экране

	2.2.1.11
	Индикация уровня заряда батареи
	наличие

	2.2.1.12
	Комплектация:
	

	2.2.1.12.1
	Дефибриллятор, шт.
	не менее 1

	2.2.1.12.2
	Транспортная сумка, шт.
	не менее 1

	2.2.1.12.3
	Батарея, шт.
	не менее 1

	2.2.1.12.4
	Комплект взрослых электродов для дефибрилляции, пара
	не менее 1

	2.2.1.12.5
	Комплект детских электродов для дефибрилляции, пара
	не менее 1

	2.2.2
	Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом (наличие дисплея, синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более, воспроизведение электрокардиограммы с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру, система передачи электрокардиограммы на отдаленный кардиопульт)
	наличие

	2.2.2.1
	Синхронный съем 12 отведений
	наличие

	2.2.2.2
	Автоматический и ручной режим работы
	наличие

	2.2.2.3
	Форматы печати отведений
	не менее 3

	2.2.2.4
	Диапазон измерения ЧСС, уд/мин
	не уже 30-300

	2.2.2.5
	Дисплей графический цветной
	наличие

	2.2.2.6
	Количество отведений на дисплее
	не менее 1

	2.2.2.7
	Выбираемая чувствительность, мм/мВ
	не менее указанных значений 
2,5; 5; 10; 20; 40

	2.2.2.8
	Скорость движения носителя записи, мм/с
	не менее указанных значений
 5; 12,5; 25 и 50

	2.2.2.9
	Определение кардиостимулятора
	наличие

	2.2.2.10
	Защита от дефибрилляции
	наличие

	2.2.2.11
	Подавление синфазной помехи, дБ
	не менее 100

	2.2.2.12
	Комбинированное питание (сеть/акк.)
	наличие

	2.2.2.13
	Потребляемая мощность, ВА
	не более 30

	2.2.2.14
	Встроенный принтер
	наличие

	2.2.2.15
	Ширина бумаги, мм
	не менее 58, рулон и/или Z-fold

	2.2.2.16
	Память, ЭКГ
	не менее 500

	2.2.2.17
	Фильтры
	не менее указанных значений: сетевых помех, антитреморный, антидрейфовый

	2.2.2.18
	Регистрация ЭКГ в 12 общепринятых отведениях и возможных дополнительных
	не менее указанных значений: стандартная последовательность,
Кабрера, по Небу

	2.2.2.19
	Передача данных ЭКГ на ПК
	наличие

	2.2.2.20
	Степень защиты от поражения электрическим током
	СF

	2.2.2.21
	Класс электрооборудования
	II

	2.2.2.22
	Размеры, мм
	не более 250×190×80

	2.2.2.23
	Комплектация:
	

	2.2.2.23.1
	Электрокардиограф, шт.
	не менее 1

	2.2.2.23.2
	Кабель пациента, шт.
	не менее 1

	2.2.2.23.3
	Сетевой шнур, шт.
	не менее 1

	2.2.2.23.4
	Комплект многоразовых электродов, шт.
	не менее 1

	2.2.2.23.5
	Компакт-диск с ПО для ПК, шт.
	не менее 1

	2.2.2.23.6
	Стартовый комплект расходных материалов, шт.
	не менее 1

	2.2.2.23.7
	Сумка для транспортирования, шт.
	не менее 1

	2.2.3
	Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года; комплект системы для ингаляции кислорода маска и трубка (взрослый и детский); набор дыхательных контуров; комплект фильтров для дыхательного контура однократного применения (детские и взрослые)
	наличие

	2.2.3.1
	Искусственная и вспомогательная вентиляция у детей от 1 года
	наличие

	2.2.3.2
	Искусственная и вспомогательная вентиляция для взрослых
	наличие

	2.2.3.3
	Режим оксигенотерапии (ингаляции)
	наличие

	2.2.3.4
	Режим высокочастотной вентиляции
	наличие

	2.2.3.5
	Работа от сети 220 В
	наличие

	2.2.3.6
	Работа от сети 12 В
	наличие

	2.2.3.7
	Работа от встроенного аккумулятора
	наличие

	2.2.3.7.1
	Время автономной работы от аккумуляторной батареи в режиме искусственной и вспомогательной вентиляции, час
	не менее 4

	2.2.3.8
	Проведение управляемых по объёму с ограничением по давлению режимов вентиляции легких кислородом и кислородно-воздушной смесью:
	

	2.2.3.8.1
	Искусственной (ИВЛ)
	наличие

	2.2.3.8.2
	Вспомогательной искусственной вентиляция легких (ВВЛ)
	наличие

	2.2.3.8.3
	Оксигенотерапии (ингаляция)
	наличие

	2.2.3.8.4
	Высокочастотной вентиляции (ВЧ) с возможностью паузы на выдох и контролем попытки вдоха в паузе
	наличие

	2.2.3.8.5
	Искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с синхронизацией по частоте
	наличие

	2.2.3.9
	Индикация включения выбранного режима вентиляции на панели прибора
	наличие

	2.2.3.10
	Индикация рабочего давления на панели прибора
	наличие

	2.2.3.11
	Индикация значения минутной вентиляции л/мин на панели прибора
	наличие

	2.2.3.12
	Индикация выбранной частоты дыханий на передней панели прибора
	наличие

	2.2.3.13
	Индикация значения дыхательного объёма в литрах в режиме ВВЛ
	наличие

	2.2.3.14
	Индикация концентрации кислорода в кислородно-воздушной смеси на панели прибора
	наличие

	2.2.3.15
	Индикация количества попыток вдоха больного на панели прибора
	наличие

	2.2.3.16
	Регулятор содержания кислорода в кислородно-воздушной смеси на панели прибора
	наличие

	2.2.3.16.1
	Регулировка концентрации кислорода в кислородно-воздушной смеси, в %
	не менее указанных значений
50; 60; 70; 80; 100

	2.2.3.17
	Регулятор потока (объёма) на панели прибора
	наличие

	2.2.3.18
	Регулятор частоты дыхания на панели прибора
	наличие

	2.2.3.18.1
	Регулировка частоты дыхания, дыханий в минуту
	не менее 10-150

	2.2.3.19
	Переключатель режимов вентиляции на панели прибора
	наличие

	2.2.3.20
	Регулировка длительности вдоха в режиме ВВЛ, с
	не менее 0,5-2

	2.2.3.31
	Переключение отношения вдоха к выдоху в режиме ИВЛ на панели прибора, значений
	не менее указанных значений 
1:2; 1:1,5; 1:1; 1,5:1; 2:1

	2.2.3.32
	Регулятор ограничения по давлению в дыхательном контуре пациента на панели прибора
	наличие

	2.2.3.33
	Габаритные размеры аппарата (без баллона и редуктора), Ш×В×Г, мм
	не более 310×230×190

	2.2.3.34
	Масса аппарата (без баллона и редуктора), кг
	не более 4,5

	2.2.3.35
	Комплектация
	

	2.2.3.35.1
	Аппарат искусственной вентиляции легких со встроенным аккумулятором, шт.
	не менее 1

	2.2.3.35.2
	Кислородный баллон 2 литра, шт.
	не менее 1

	2.2.3.35.3
	Редуктор с манометром, шт.
	не менее 1

	2.2.3.35.4
	Шланг подачи сжатого кислорода, шт.
	не менее 1

	2.2.3.35.5
	Адаптер электропитания для бортовой сети автомобиля, шт.
	не менее 1

	2.2.3.35.6
	Адаптер питания 220/12 В, шт.
	не менее 1

	2.2.3.35.7
	Дыхательный контур взрослый, шт.
	не менее 1

	2.2.3.35.8
	Дыхательный контур детский, шт.
	не менее 1

	2.2.3.35.9
	Маска лицевая, шт.
	не менее 3

	2.2.3.35.10
	Комплект системы для ингаляции кислорода-маска и трубка, шт.
	не менее 1

	2.2.3.35.11
	Комплект фильтров для дыхательного контура одноразовый (детский и взрослый), шт.
	не менее 1

	2.2.3.35.12
	Нереверсивный клапан, шт.
	не менее 1

	2.2.3.35.13
	Транспортная система с креплением к стене салона автомобиля, шт.
	не менее 1

	2.2.4
	Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, в комплекте кофром (сумкой), основным и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый
	наличие

	2.2.4.1
	Давление кислорода в баллоне, МПа
	не уже 1-19,6

	2.2.4.2
	Дискретное изменение подачи кислорода в диапазоне, л/мин.
	не менее от 0 до 25

	2.2.4.3
	Наличие быстроразъёмного соединения на выходе редуктора для подключения аппаратуры ИВЛ
	наличие

	2.2.4.4
	Штуцер для подключения маски/канюли
	наличие

	2.2.4.5
	Возможность ингаляции лекарственными веществами
	наличие

	2.2.4.6
	Масса, кг
	не более 7,5

	2.2.4.7
	Комплектация
	

	2.2.4.7.1
	Редуктор-ингалятор кислородный, шт.
	не менее 1

	2.2.4.7.2
	Ингалятор аэрозольный, шт.
	не менее 1

	2.2.4.7.3
	Маска лицевая для кислородной терапии, шт.
	не менее 1

	2.2.4.7.4
	Баллон для медицинского кислорода, шт.
	объёмом не менее 1 л
не менее 2

	2.2.4.7.5
	Комплект ЗИП, шт.
	не менее 1

	2.2.4.7.6
	Мягкий футляр, шт.
	не менее 1

	2.2.5
	Электроотсасыватель с бактериальным фильтром
	наличие

	2.2.5.1
	Тип отсасывателя
	переносной

	2.2.5.2
	Встроенная ручка для переноски
	наличие

	2.2.5.3
	Максимальный вакуум, кПа
	не менее 75

	2.2.5.4
	Максимальный поток, л/мин.
	не менее 16

	2.2.5.5
	Габаритные размеры, мм), Ш×В×Г(ширинаХвысотаХглубина), мм
	не более 370×280×210

	2.2.5.6
	Вес, кг
	не более 5

	2.2.5.7
	Встроенный аккумулятор
	наличие

	2.2.5.8
	Ёмкость накопительная многократного применения, автоклавируемая, из прозрачного поликарбоната, с защитой от переполнения, объем, мл
	не менее 1000

	2.2.5.9
	Работа от сети переменного тока
	наличие

	2.2.5.10
	Работа от сети постоянного тока 
	наличие

	2.2.5.11
	Работа от встроенного аккумулятора
	наличие

	2.2.5.11.1
	Время автономной работы от аккумуляторной батареи, мин.
	не менее 45

	2.2.5.12
	Комплектация
	

	2.2.5.12.1
	Электроотсасыватель с встроенным аккумулятором
	не менее 1

	2.2.5.12.2
	Адаптер питания 220В
	не менее 1

	2.2.5.12.3
	Кабель питания 12 В
	не менее 1

	2.2.5.12.4
	Ёмкость накопительная
	не менее 1

	2.2.5.12.5
	Трубка
	не менее 1

	2.2.5.12.6
	Антибактериальный фильтр
	не менее 1

	2.2.6
	Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками
	наличие

	2.2.6.1
	SpО2 сатурация
	наличие

	2.2.6.2
	Измерение пульса
	наличие

	2.2.6.3
	Индикация показаний:
	

	2.2.6.3.1
	SpO2
	наличие

	2.2.6.3.2
	Пульс
	наличие

	2.2.6.3.3
	Пульсовая волна
	наличие

	2.2.6.3.4
	Зарядка батареи
	наличие

	2.2.6.4
	Тревожная сигнализация
	

	2.2.6.4.1
	По установленному пределу сатурации и пульса
Качеству сигнала
Отсутствию датчика
	наличие

	2.2.6.5
	Раздельная регулировка громкости
	по «тревоге», по пульсу

	2.2.6.6
	Электропитание
	от батареи и/или от сети

	2.2.6.7
	Цветной жидкокристаллический экран
	наличие

	2.2.6.7.1
	Диагональ жидкокристаллического экрана, дюйм
	не менее 2,4

	2.2.6.8
	Комплектация
	

	2.2.6.8.1
	Пульсоксиметр, шт.
	не менее 1

	2.2.6.8.2
	Батарея, компл.
	не менее 1

	2.2.6.8.3
	Взрослый пульсоксиметрический датчик, шт.
	не менее 1

	2.2.6.8.4
	Детский пульсоксиметрический датчик, шт.
	не менее 1

	2.2.6.8.5
	Зарядное устройство, шт.
	не менее 1

	2.2.7
	Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок
	наличие

	2.2.7.1
	Назначение
	количественное определение уровня глюкозы крови

	2.2.7.2
	Принцип измерения
	электрохимическая реакция с глюкозой в пробе крови

	2.2.7.3
	Кровь для исследования
	капиллярная

	2.2.7.4
	Время измерения, с
	не более 10

	2.2.7.5
	Элемент электропитания
	наличие

	2.2.7.6
	Набор тест-полосок однократного применения, шт.
	не менее 1

	2.2.7.6.1
	Количество тест-полосок в наборе
	не менее 25

	2.2.8
	Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор)
	наличие

	2.2.9
	Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств)
	наличие

	2.2.9.1
	Объём шприцев, используемых в насосе, мл
	не менее указанных значений
5; 10; 20; 30; 50/60

	2.2.9.2
	Задание объёма инфузии, мл
	не менее 0,1-999,9

	2.2.9.3
	Скорость инфузии, мл/час
	не менее 0,1-750

	2.2.9.4
	Скорость болюса мл/час
	не менее 1-1500

	2.2.9.5
	Шаг скорости инфузии, мл
	не более 0,1

	2.2.9.6
	Шаг объёма инфузии, мл
	не более 0,1

	2.2.9.7
	Время инфузии, час
	не менее 00:01-99:59

	2.2.9.8
	Погрешность инфузии, %
	не более ±2

	2.2.9.10
	Уровней предельного давления, шт.
	не менее 9

	2.2.9.11
	Цветной жидкокристаллический дисплей
	наличие

	2.2.9.11.1
	Диагональ дисплея, дюйм
	не менее 2

	2.2.9.12
	Блокировка клавиатуры
	наличие

	2.2.9.13
	Сигналы тревоги
	наличие

	2.2.9.14
	Встроенная перезаряжаемая аккумуляторная батарея
	наличие

	2.2.9.14.1
	Время автономной работы от аккумуляторной батареи, час
	не менее 8

	2.2.9.15
	Возможность для крепления к стойке
	наличие

	2.2.9.16
	Разъём на панели прибора для электропитания 220 В
	наличие

	2.2.9.17
	Дополнительный разъём на панели прибора для электропитания 12 В
	наличие

	2.2.9.18
	Расчёт на основе веса пациента с введением веса пациента в меню
	наличие

	2.2.9.19
	Выбор единицы дозы
	Мг; мкг; нг; МЕ; мЭкв; ммоль

	2.2.9.20
	Выбор уровня яркости экрана через меню, уровень
	не менее 9

	2.2.9.21
	Выбор громкости звука через меню, уровень
	не менее 9

	2.2.9.22
	Русский язык меню
	наличие

	2.2.9.23
	Установка даты, времени в меню
	наличие

	2.2.9.24
	Инфракрасный порт на панели прибора для коммуникации  и для технического обслуживания
	наличие

	2.2.9.25
	Степень защиты от проникновения частиц и воды, IP
	Не менее 32

	2.2.9.26
	Ручка для транспортировки шприцевого насоса в горизонтальном положении, с функциями  поднимания для транспортировки и опускания при стационарном расположении прибора
	наличие

	2.2.9.27
	Режим KVO
	наличие

	2.2.9.28
	Размеры аппарата без крепления, Ш×В×Г, мм
	не более 290×100×220

	2.2.9.29
	Масса аппарата без крепления, кг
	не более 2,3

	2.2.9.29
	Комплектация
	

	2.2.9.29.1
	Шприцевой насос, шт.
	не менее 1

	2.2.9.29.2
	Транспортное крепление, шт.
	не менее 1

	2.2.9.29.3
	Кабель электропитания 220В, шт.
	не менее 1

	2.2.9.29.4
	Кабель электропитания 12 В, шт.
	не менее 1

	2.2.9.29.5
	Батарея, компл.
	не менее 1

	2.2.10
	Тележка-каталка со съемными жесткими носилками, с не менее чем 2-мя уровнями по высоте, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя
	наличие

	2.2.10.1
	Масса, кг
	не более 51

	2.2.10.2
	Ширина, мм
	не менее 550

	2.2.10.3
	Длина, мм
	не менее 1950

	2.2.10.4
	Диаметр передних колес, мм
	не менее 150

	2.2.10.5
	Диаметр задних колес, мм
	не менее 125

	2.2.10.6
	Количество уровней высоты
	не менее 2

	2.2.10.7
	Задние колеса тележки-каталки поворотные, с тормозными устройствами
	наличие

	2.2.10.8
	Грузоподъемность, кг
	не менее 165

	2.2.10.9
	Автоматическая расфиксация шасси
	наличие

	2.2.10.10
	Набор ремней для фиксации пациента
	наличие

	2.2.11
	Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента
	наличие

	2.2.11.1
	Масса, кг
	не более 18

	2.2.11.2
	Диаметр колес, мм
	не менее 100

	2.2.11.3
	Грузоподъёмность, кг
	не менее 159

	2.2.11.4
	Набор ремней для фиксации пациента
	наличие

	2.2.13
	Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении
	наличие

	2.2.12.1
	Масса, кг
	не более 2,5

	2.2.12.2
	Грузоподъёмность, кг
	не менее 150

	2.2.13
	Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный
	наличие

	2.2.13.1
	Грузоподъемность, кг
	не менее 150

	2.2.13.2
	Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм
	не более 1840×450×70

	2.2.13.3
	Иммобилайзер
	наличие

	2.2.13.4
	Фиксирующие ремни
	наличие

	2.2.14
	Комплект шин многократного применения
	комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых – 1 шт.;
комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две шины регулируемого размера для детей – 1 шт.;
шина для конечностей длиной 60 см – 2 шт.;
шина для конечностей длиной 80 см – 2 шт.;
шина для конечностей длиной 120 см – 2 шт.;
комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей) – 1 шт.;
косынка медицинская – 10 шт.

	2.2.15
	Одеяло с подогревом (термоодеяло)
	наличие

	2.2.15.1
	Размер полотна в развернутом виде (Д×Ш), см
	не менее 180×100

	2.2.15.2
	Внешняя оболочка термоодеяла
	влагонепроницаемая грязеотталкивающая

	2.2.15.3
	Возможность сосудистого доступа к рукам пациента во время транспортировки (возможность измерения температуры пациента) без отключения нагрева и полного раскрытия пациента
	наличие

	2.2.15.4
	Максимальное рабочее напряжение в изделии, В
	не более 15

	2.2.15.5
	Максимальная потребляемая мощность, Вт
	не более 80

	2.2.15.6
	Блок управления
	

	2.2.15.6.1
	Материал корпуса блока электронного управления
	ударопрочный, пластиковый, защита от капающей жидкости

	2.2.15.6.2
	Расположение блока управления
	на клапане термоодеяла

	2.2.15.6.3
	Габаритные размеры блока управления (Д×Ш×В), мм
	не более 150×80×32

	2.2.15.6.4
	Дискретность регулировки температуры, ºС
	не более 1

	2.2.15.6.5
	Поддержание заданной температуры
	автоматическое

	2.2.15.6.6
	Программное ограничение задаваемой температуры
	не менее 39 ºС

	2.2.15.6.7
	Сервоконтроль температуры
	посредством микропроцессора

	2.2.15.6.8
	Диапазон отображения температуры, ºС
	не уже 25-39

	2.2.15.6.9
	Диапазон управления температурой, ºС
	не уже 25-39

	2.2.15.6.10
	Панель управления
	жидкокристаллические индикаторы, с цифровым отображением заданной и реальной температуры одеяла

	2.2.15.6.11
	Самотестирование блока электронного управления в течение первых трех секунд после каждого включения
	наличие

	2.2.15.6.12
	Сигнализация о перегреве, неисправностях и нештатных ситуациях
	звуковая и световая

	2.2.15.6.13
	Время достижения заданной температуры термоизделия при комнатной температуре окружающей среды, мин.
	не более 30

	2.2.15.6.14
	Время непрерывной работы устройства, ч
	не менее 72

	2.2.15.6.16
	Соединение термоодеяла с блоком управления
	неразъемное

	2.2.15.6.17
	Комплектация
	- термоодеяло
- блок управления
- транспортная сумка

	2.2.15.7
	Масса комплекта, кг
	не более 3,5

	2.2.16
	Облучатель бактерицидный циркуляционный с возможностью работы в присутствии медицинских работников
	наличие

	2.2.16.1
	Назначение
	для обеззараживания воздуха салона автомобиля скорой медицинской помощи в присутствии медицинских работников

	2.2.17
	Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи
	наличие

	2.2.17.1
	Оснащение
	в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.01.2016 №36н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» в части медицинских изделий и прочих средств (поставка без лекарственных препаратов)

	2.2.18
	Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи
	наличие

	2.2.18.1
	Оснащение
	в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.01.2016 №36н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» в части медицинских изделий и прочих средств (поставка без лекарственных препаратов)

	2.2.19
	Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи
	наличие

	2.2.19.1
	Оснащение
	в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.01.2016 №36н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» в части медицинских изделий и прочих средств (поставка без лекарственных препаратов)

	2.2.20
	Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи
	наличие

	2.2.20.1
	Оснащение
	в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.01.2016 №36н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» в части медицинских изделий и прочих средств (поставка без лекарственных препаратов)

	2.2.21
	Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи
	наличие

	2.2.21.1
	Назначение комплекта противоэпидемического
	для защиты органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек медицинского персонала

	2.2.21.2
	Кратность использования комплекта противоэпидемического
	одноразовый

	2.2.21.3
	Состав 1 комплекта противоэпидемического
	

	2.2.21.3.1
	Халат со стойкой и запахом (ткань спанбонд, длина 160 см), шт.
	не менее 1

	2.2.21.3.2
	Брюки (ткань спанбонд), шт.
	не менее 1

	2.2.21.3.3
	Рубаха (ткань спанбонд), шт.
	не менее 1

	2.2.21.3.4
	Шапочка-шлем противоэпидемическая (ткань спанбонд), шт.
	не менее 1

	2.2.21.3.5
	Бахилы высокие, ламинированные, пара
	не менее 1

	2.2.21.3.6
	Нарукавники, ламинированные (ткань спанбонд), пара
	не менее 1

	2.2.21.3.7
	Фартук, ламинированный (ткань спанбонд), шт.
	не менее 1

	2.2.21.3.8
	Маска 3-х слойная (из многослойного трикотажного полиэфирного полотна), шт.
	не менее 1

	2.2.21.3.9
	Полотенце (ткань спанбонд), шт.
	не менее 1

	2.2.21.3.10
	Перчатки хирургические, пара
	не менее 2

	2.2.21.3.11
	Очки с минеральными защитными безосколочными стеклами «триплекс», шт.
	не менее 1

	2.2.22
	Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам
	наличие

	2.2.23
	Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов
	наличие

	2.2.24
	Дезинфекционное средство для обработки поверхностей, шт.
	1

	2.2.24.1
	Объем, л
	не менее 1

	2.2.25
	Дезинфекционное средство для обработки рук, шт.
	1

	2.2.25.1
	Объем, л
	не менее 0,07

	2.2.26
	Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл, шт.
	1

	2.2.26.1
	Объем, л
	не менее 1

	2.2.27
	Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов, шт.
	2

	2.2.27.1
	Объем, л
	не менее 1

	2.2.28
	Контейнер для медицинских отходов класса В, шт.
	1

	2.2.28.1
	Объем, л
	не менее 3

	2.2.29
	Мешки для медицинских отходов класса А, шт.
	10

	2.2.29.1
	Объем 1 мешка, л
	не менее 10

	2.2.30
	Мешки для медицинских отходов класса Б, шт.
	10

	2.2.30.1
	Объем 1 мешка, л
	не менее 10
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