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Автомобиль медицинской службы на шасси ГАЗЕЛЬ Соболь
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	[bookmark: _GoBack]№
п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	2
	3

	1
	Комплектация 1 автомобиля медицинской службы:
	

	1.1
	Автомобиль медицинской службы, шт.
	1

	1.1.2
	Медицинские изделия, комплект
	1

	2
	Технические характеристики автомобиля, медицинских изделий
	

	2.1
	Автомобиль медицинская служба
	

	2.1.1
	Категория транспортного средства
	категория «B»

	2.1.2
	Тип кузова/кабина
	Цельнометаллический/
полукапотная

	2.1.3
	Цветографическая схема
	наличие

	2.1.4
	Колесная формула
	4×4 или 4х2

	2.1.5
	Ведущие колёса
	Полный привод или задние

	2.1.6
	Двигатель внутреннего сгорания
	наличие

	2.1.7
	Рабочий объем цилиндров, см кубических
	не менее 2000

	2.1.8
	Тип потребляемого топлива
	бензин или ДТ

	2.1.9
	Экологический класс транспортного средства
	5

	2.1.10
	Мощность двигателя, кВт
	не менее 73,5

	2.1.11
	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
	не более 3500

	2.1.12
	Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии, кг
	не более 1800

	2.1.13
	Ёмкость пластикого топливного бака, литры
	не менее 80

	2.1.14
	Максимальная скорость, км/ч
	не менее 120

	2.1.15
	Внешние габариты:
	

	2.1.16
	Длина, мм
	не более 5200

	2.1.17
	Ширина (без учёта наружных зеркал), мм
	не более 2200

	2.1.18
	Высота (без учёта гибких антенн), мм
	не более 3000

	2.1.19
	База транспортного средства, мм
	не более 2800

	2.1.20
	Диаметр колёсных дисков (номинальный диаметр обода), дюймы
	не менее 15

	2.1.21
	Расположение рулевого колеса
	левое

	2.1.22
	Рулевое управление
	с гидроусилителем

	2.1.23
	Трансмиссия
	механическая

	2.1.24
	Передняя подвеска с телескопическими амортизаторами
	передняя пружинная
или рессорная

	2.1.25
	Задняя подвеска с телескопическими амортизаторами
	рессорная

	2.1.26
	Тормозные механизмы передних колёс
	дисковые

	2.1.27
	Тормозные механизмы задних колёс
	барабанного типа
или дисковые

	2.1.28
	Стояночная тормозная система
	механический привод к тормозным механизмам задних колёс

	2.1.29
	Антиблокировочная тормозная система
	наличие

	2.1.30
	Передние противотуманные фары, шт.
	2

	2.1.31
	Задний противотуманный фонарь, шт.
	2

	2.1.32
	Медицинский салон
	наличие

	2.1.33
	Длина (от задней части внутренней поверхности салона до перегородки на уровне носилок), мм
	не менее 2500

	2.1.34
	Ширина (на высоте 800 мм от поверхности пола), мм
	не менее 1600

	2.1.35
	Высота (от поверхности пола до потолка в рабочих зонах), мм
	не менее 1500

	2.1.36
	Окна во внешних дверях салона и на боковых панелях матированы в нижней части на 2/3 высоты
	наличие

	2.1.37
	Внешняя боковая дверь медицинского салона
	сдвижная, с окном, имеющая стопорное устройство, фиксирующее её в открытом и закрытом положениях

	2.1.38
	Внешняя задняя дверь медицинского салона
	распашная, состоящая из двух створок, с окном, с надёжной фиксацией при раскрытии на 90° и в положении максимального раскрытия

	2.1.39
	Раздвижное окно медицинского салона, расположение
	на боковой панели
и/или в боковой двери

	2.1.40
	Перегородка между кабиной и медицинским салоном
	оборудована
сдвижным окном
или дверным проёмом

	2.1.41
	Все материалы и покрытия, применяемые в медицинском салоне
	устойчивы к обработке моюще-дезинфицирующим средствам, рекомендованным для дезинфекционной обработки поверхностей

	2.1.42
	Поручни из прочного материала у боковой и задних дверей
	наличие

	2.1.43
	Напольное покрытие
	изготавливается из противоскользящих антистатических материалов с герметизацией мест стыков, допускающей «палубную» мойку

	2.1.44
	Термоизоляция салона (пол, потолок, стены, двери)
	наличие

	2.1.45
	Люк в потолке медицинского салона
	обеспечивает естественную освещённость, вентиляцию салона, возможность аварийного выхода из салона

	2.1.46
	Фильтровентиляционная установка
	наличие

	2.1.47
	Потолочные лампы освещения, шт.
	не менее 4

	2.1.48
	Освещённость рабочих мест медицинского салона, лк
	не менее 150

	2.1.49
	Дополнительный светильник направленного света над основными носилками, шт.
	не менее 1

	2.1.50
	Освещённость, лк
	не менее 1000

	2.1.51
	Диаметр светового пятна на поверхности основных носилок, мм
	не менее 200

	2.1.52
	Рабочие сиденья по бортам, расположенные по направлению движения, c ремнём безопасности, в кол-ве 5шт
	наличие

	2.1.53
	Система отопления, использующая тепло работающего двигателя (в том числе при его работе совместно с предпусковым подогревателем)
	наличие

	2.1.54
	Кабина
	наличие

	2.1.55
	Стеклоподъемники окон кабины
	наличие

	2.1.56
	Корректор света фар
	наличие

	2.1.57
	Ремни безопасности
	наличие

	2.1.58
	Количество мест рядом с водителем, шт.
	не менее 2

	2.1.59
	Светильник наружного освещения над боковой дверью медицинского салона, шт.
	1

	2.1.60
	Светильник наружного освещения над задней дверью медицинского салона, шт.
	1

	2.1.61
	Подножка боковой двери медицинского салона
	наличие

	2.1.62
	Освещение подножки боковой двери медицинского салона
	наличие

	2.1.63
	Полноразмерное запасное колесо, шт.
	1

	2.1.64
	Ремонтный комплект (домкрат, баллонный ключ), шт.
	1

	2.2
	Медицинские изделия
	

	2.2.1
	Приемное устройство с медицинской каталкой
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