

Описания школьного автобуса на шасси Газель НЕКСТ 19 мест
в соответствии с ГОСТ 33552-2015
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	№  п/п
	Характеристики товара, предлагаемые участником закупки

	
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Общие параметры

	1.1.
	Год выпуска  
	Не ранее 2019

	1.2.
	Круговое остекление
	наличие

	1.3.
	Кузов автобуса окрашен автоэмалью желтого цвета
	наличие

	1.4.
	Длина, мм
	Не менее 6408

	1.5.
	Ширина, мм
	Не менее 2175

	1.6.
	Высота, мм
	Не менее 2725

	1.7.
	Мощность двигателя, кВт.
	Не менее 78,5

	1.8.
	Соответствие экологическим нормам
	EURO - 5

	1.9.
	Коробка передач - механическая
	наличие

	1.10.
	Число передач
	5- вперед, 1- назад

	1.11.
	Рулевой механизм с усилителем руля
	наличие

	1.12.
	Колесная формула
	4х2

	1.13.
	Пассажировместимость (посадочных мест)
	
Не менее 19

	1.14
	Емкость топливного бака, литры
	Не менее 80

	1.15
	Расположение топливного бака
	В раме автомобиля согласно ГОСТ 33552-2015

	2.
	Комплектация:

	2.1.
	Ограничитель скорости до 60 км/ч
	наличие

	2.2.
	На крыше автобуса проблесковый маячок оранжевого цвета
	наличие

	2.3.
	Устройство автоматической подачи звукового сигнала при движении задним ходом
	наличие

	2.4.
	По бокам автобуса, а также спереди и сзади надпись «Дети»
	наличие

	2.5.
	Сиденья с  раздельными спинками, с подлокотниками и ремнями безопасности
	наличие

	2.6.
	Багажный отсек 
	наличие

	2.7.
	Сигнальные кнопки остановки на каждом поперечном ряду сидений со световой и звуковой сигнализацией на рабочем месте водителя
	наличие

	2.8.
	Устройство громкоговорящей связи внутреннее и наружное

	наличие

	2.9.
	В верхней части передней и задней панели кузова автобуса  сигнальные устройства автожелтого цвета, работающие совместно со штатной аварийной сигнализацией

	наличие

	2.10.
	Система наружных зеркал, установленных на автобусе, с электрообогревом
	наличие

	2.11.
	Внутреннее  зеркало
	наличие

	2.12.
	Мягкая  обивка салона
	наличие

	2.13.
	Поручни
	наличие

	2.14.
	Нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов
	наличие

	2.15.
	Термо-шумоизоляция потолка, стен, дверей
	наличие

	2.16.
	Устройство, препятствующее началу движения при открытой двери
	наличие

	2.17.
	Дополнительное наружное освещение пассажирской двери
	наличие

	2.18.
	Дополнительная подножка пассажирской двери
	наличие

	2.19.
	Отопитель задний расположен под передними пассажирскими сиденьями
	наличие

	2.20.
	Наличие дополнительного отопителя салона
	наличие

	2.21.
	Индивидуальный водительский инструмент (2 отвертки, гаечный ключ, домкрат)
	наличие

	2.22.
	Медицинская аптечка, шт.
	Не менее 2

	2.23.
	Огнетушитель, шт.
	 Не менее 2

	3. 
	Навигационная система 
	наличие

	4.
	Цифровой тахограф с неактивированным блоком СКЗИ
	наличие



Товар соответствует ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытаний»
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